|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或设备名称 | | 规格技术参数、品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 总价  (元) | 备注 |
| 1 | **8个育苗棚参数（棚长50米宽12米肩高1.7米** **后墙高3.8米** **顶高5.5米** **9道纵梁间距1米）** | 拱梁 | 规格技术参数：30\*75\*2.0\*20.2M，改拔折弯缩头,热镀锌 | 架 | 52 |  |  | 1.该参数为50\*12＝600平方米育苗棚的参数，总数量为上述详细量的8倍，本次采购育苗棚安装总面积为4800平方米  2.本次采购育苗棚包含安装调试。 |
| 纵梁 | 规格技术参数：25\*1.5\*6M，改拔,热镀锌折弯 | 支 | 81 |  |  |
| 立柱 | 规格技术参数：60\*2\*6M，热镀锌折弯 | 支 | 17 |  |  |
| 立柱通梁 | 规格技术参数：30\*50\*2\*6M，热镀锌折弯 | 支 | 9 |  |  |
| 山墙立柱 | 规格技术参数：30\*50\*2\*6M，热镀锌折弯 | 支 | 10 |  |  |
| 山墙横梁 | 规格技术参数：30\*50\*2\*6M，热镀锌折弯 | 支 | 8 |  |  |
| 双棚头横梁 | 规格技术参数：30\*75\*2\*0.5M，热镀锌折弯 | 支 | 40 |  |  |
| 自动放风系统 | 规格技术参数：包含：放风机、温制器、设备支架、轴承坐、防风四件套、防风绳子、链接套  品 | 套 | 1 |  |  |
| 镀锌管 | 规格技术参数：32\*2\*6M，热镀锌 | 支 | 9 |  |  |
| 立柱托 | 规格技术参数：60，热镀锌 | 个 | 17 |  |  |
| 椭圆卡 | 规格技术参数：25\*120\*2.0MM，热镀锌 | 个 | 450 |  |  |
| 椭圆卡销子 | 规格技术参数：铁质 | 个 | 450 |  |  |
| 卷膜杆 | 规格技术参数：25\*1.5\*6M，热镀锌 | 支 | 9 |  |  |
| 卷被杆 | 规格技术参数：60\*3.0\*6M，热镀锌 | 支 | 9 |  |  |
| 撑杆 | 规格技术参数：76\*3.0\*6M，热镀锌 | 支 | 4 |  |  |
| 电动卷膜器 | 规格技术参数：24V | 台 | 1 |  |  |
| 地锚 | 规格技术参数：80MM，铁制喷涂 | 个 | 100 |  |  |
| 压膜线 | 规格技术参数：加厚3公分，涤纶 | 米 | 1300 |  |  |
| 压膜卡 | 规格技术参数：25，塑料 | 个 | 50 |  |  |
| 棚门 | 规格技术参数：2\*2M，热镀锌  品牌：琪瑞  产地：新疆 | 个 | 1 |  |  |
| 卡槽 | 规格技术参数：渡铝锌，镀铝锌 | 米 | 500 |  |  |
| 卡簧 | 规格技术参数：铁制包塑 | 米 | 500 |  |  |
| 链接片 | 规格技术参数：镀铝锌 | 个 | 125 |  |  |
| 护套 | 规格技术参数：内径25MM，塑料 | 个 | 18 |  |  |
| 角连接 | 规格技术参数：50MM\*50MM，镀铝锌 | 个 | 40 |  |  |
| 压顶簧 | 规格技术参数：铁制喷涂 | 个 | 468 |  |  |
| 电动卷帘机 | 规格技术参数：大五轴，1.0KW | 台 | 1 |  |  |
| 荷兰网 | 规格技术参数：1.5\*30m，钢丝 | 卷 | 2 |  |  |
| 镀锌扁铁 | 规格技术参数：40\*3，热镀锌 | 支 | 25 |  |  |
| 防虫网 | 规格技术参数：60目 1.5米，塑料 | 平米 | 150 |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |
| **该参数为50\*12＝600平方米育苗棚的参数，总数量为上述详细量的8倍的总价** | |  |  |  |  |  |
| 2 | **大田拱棚参数** | 内拱杆 | 规格技术参数：25\*1\*7.5m，热镀锌定尺折弯。 | 架 | 41 |  |  | 1.该参数为60\*5＝300平方米大田拱棚配件参数和详细数量，总数量为上述详细量的120倍，本次采购大田拱棚安装总面积为36000平方米。  2.本次采购大田拱棚包含安装调试。 | |
| 外拱杆 | 规格技术参数：32\*1.5\*8m，热镀锌定尺折弯、拱间距1m | 架 | 61 |  |  |
| 纵梁 | 规格技术参数：25\*1.2\*6m，热镀锌缩头 | 支 | 21 |  |  |
| 抗风杆 | 规格技术参数：25\*1.2\*6m，热镀锌折弯 | 支 | 4 |  |  |
| 压顶簧 | 规格技术参数：25\*25，钢丝浸塑 | 个 | 65 |  |  |
| 压顶簧 | 规格技术参数：32\*25，钢丝浸塑 | 个 | 65 |  |  |
| 抗风杆连接 | 规格技术参数：32\*25压顶簧，钢丝浸塑 | 个 | 20 |  |  |
| **合计** | |  |  | |  |  | |
| **该参数为60\*5＝300平方米大田拱棚配件参数和详细数量，总数量为上述详细量的120倍的总价** | |  |  | |  |  | |
| 3 | 合计 |  | |  |  | |  |  | |