**投标单位须知附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明和要求** | **备注** |
| 1 | 采购单位 | 1. 采购单位：和田县昆天水利建设管理有限公司
2. 地址：和田地区和田县百和镇
3. 联系方式：17629345723（谭）

 19909446664（白） |  |
| 2 | 项目概括 | 1.项目名称：和田县盐碱地改良项目建设材料采购2.采购内容为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 |
| 1 | 预制水泥函管 | 1.5m\*2m/1m\*2m | m | 150 |
| 2 | 闸门、拦污栅 | 闸门1.0×0.7m/启闭机1t（8套）拦污栅3m\*1.8m（4套） | 套 | 闸门8套，拦污栅4套 |
| 3 | 打包多孔砖 | 多孔砖 | 块 | 86000 |
| 4 | 彩钢屋面 | 彩钢夹芯板屋面，彩钢厚0.5mm，中间夹B1级100厚eps板 | 平方 | 312 |
| 5 | 泵房门 | 1.8m\*2.4m | 个 | 4 |
| 6 | 泵房门 | 1m\*2.1m | 个 | 4 |
| 7 | 泵房窗户 | 1.8m\*1.5m | 个 | 20 |
| 8 | 蝶阀井 | 拼装树脂井（井高1.2m,井底直径1.2m），井盖为合成高分子树脂井盖 | 座 | 76 |
| 9 | 排水阀井 | 拼装树脂井（井高1.2m,井底直径1.4m），井盖为合成高分子树脂井盖 | 个 | 76 |
| 10 | 围栏 | 1. 尺寸：高1.8m
2. 材质：围栏立柱间距为3m；护栏立柱80mm\*80mm(壁厚2.5mm);横杆50mm\*50mm（壁厚2.0mm）；竖杆25mm\*25mm（壁厚2.0mm）
 | m | 1000.00 |

3.最高限价： |  |
| 3 | 供应商资质要求 | 1.(一)基本资格要求a、具有独立承担民事责任的能力；B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供诚信声明);C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供供应商情况介绍);D、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录(提供诚信声明);E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.(二)特定资格要求特殊行业具备主管部门资质证明。 |  |
| 4 | 报价说明 | 1. 报价原则：本次报价为人民币报价，不能高于采购方预算金额，报价应包括完成该项目的人工费、基础材料费、主材料费、利润、税费（13%专票）、管理费、运输费、装卸费等，成交人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，成交后，采购方不另外增加任何费用；
2. 供应商应该结合本项目提供的要求和清单自行与相关部门人员联系，充分了解项目情况，所需材料应达到项目要求。
 |  |
| 5 | 质量要求 | 1.供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求等应与采购方要求相符；2.供应商所提供的商品应符合国家标准、行业标准；1. 供应商所提供的商品必须是全新的、未使用过的、要有相应的质量检测报告或相关证明；
2. 自验收之日起，产品质量保证期不低于3年；产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
 |  |
| 6 | 投标所需证件 | 1.投标人须具有独立法人资格, 具备有效的三证合一营业执照2.需提供法定代表人身份证证明3.开户行许可证4.报价单需加盖公章(不加盖公章为无效报价) |  |
| 7 | 交货地点及时间 | 1.时间: 合同签订后 20 日内完成供货；2.地点: 采购单位指定具体交货地点。 |  |
| 8 | 投标人对采购清单提出质疑的时间 | 1. 提出质疑函的时限: 对采购提出质疑的, 应当在3日内提出；
2. 接收质疑函的方式: 将PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至邮箱；
3. 923324201@qq.com 邮箱；

4.接受质疑的单位:新疆昆源农业发展（集团）有限公司；5.地址: 和田地区和田县百和镇；6.联系部门:集中采购中心。 |  |
| 9 | 投标截至时间 | 2025年2月23日 |  |
| 10 | 付款方式 | 签订合同为准 |  |
| 11 | 验收要求 | 根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收 |  |