|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或设备名称 | | 规格技术参数、品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 总价  (元) | 备注 |
| 1 | **8个育苗棚参数（棚长50米宽12米肩高1.7米** **后墙高3.8米** **顶高5.5米** **9道纵梁间距1米）** | 棚膜 | 规格技术参数：10丝 PO膜，塑料 | 平米 | 1550 |  |  | 1.该参数为50\*12＝600平方米育苗棚的参数，总数量为上述详细量的8倍，本次采购育苗棚安装总面积为4800平方米  2.本次采购育苗棚包含安装调试。 |
| 裙膜 | 规格技术参数：10丝 PO膜，塑料 | 平米 | 30 |  |  |
| 棉被 | 规格技术参数：5层棉被参数：120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾 | 平米 | 1311 |  |  |
| 两侧山墙棉被 | 规格技术参数：5层棉被参数：120克Pe+500克花粘+450克太空棉+3T珍珠棉+450克黑沾 | 平米 | 60 |  |  |
| 后墙棉被 | 规格技术参数：4层棉被参数：2层450克黑沾+2层500克再生棉 | 平米 | 258 |  |  |
| 山墙棉被 | 规格技术参数：4层棉被参数：2层450克黑沾+2层500克再生棉 | 平米 | 60 |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |
| **该参数为50\*12＝600平方米育苗棚的参数，总数量为上述详细量的8倍** | |  |  |  |  |  |
| 2 | **大田拱棚参数** | 内棚膜 | 规格技术参数：4丝，无滴膜 | 平 | 485 |  |  | 1.该参数为60\*5＝300平方米大田拱棚配件参数和详细数量，总数量为上述详细量的120倍，本次采购大田拱棚安装总面积为36000平方米。  2.本次采购大田拱棚包含安装调试。 |
| 外棚膜 | 规格技术参数：10丝，PO膜、双层 | 平 | 1110 |  |  |
| 棉被 | 规格技术参数：7.5m\*2m宽\*32块，防滑保温棉被、每块14千克、每块配8米拉绳 | 平 | 480 |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |
| **该参数为60\*5＝300平方米大田拱棚配件参数和详细数量，总数量为上述详细量的120倍的总价** | |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  | |  |  |  |  |  |